#
デンタルダイヤモンド 2026年3月号
9/13

ａ：口腔内所見図❷　総義歯製作の基本は閉口印象採得図❸　コピーデンチャーを用いた閉口位咬合圧機能印象体（症例写真提供：大阪府・岡崎歯科：岡崎英起先生）図❹　個人トレー製作のための外形線を、客観的・主観的に考察ｂ：機能印象採得41ハミュラーノッチ、小帯、頰棚、軸壁の高さと勾配を客観的指標として拾い、最後に患者個別の感受性や審美で微調整する、という運用です。山崎　同意です。閉口機能印象で採れていない情報はデジタルでは補えません。外側の情報を丸ごとコピーできるのがデジタルの利点なので、コピーに耐え得る印象を前提に設計へ進めたいですね。辺縁封鎖は短縮・過延長ともに再発しやすいので、印象体スキャンと模型スキャンの二段構えで、ボーダーと粘膜面を確実に捉えます。佐藤　次に模型分析です（図５）。比較模型の基底面が傾いたままスキャンすると、外形や咬合平面がデータ座標に引っ張られます。その結果、後の排列や接触が場当たりになりがちです。ですから、基底面の水平化／軸壁の連続／後縁（上顎）・レトロモラーパッド（下顎）の描出／正中・咬 模型分析と咬合平面の基準化

元のページ ../index.html#9

このブックを見る