#
安定義歯（すっぽんデンチャー）(R)
33/41

舌はおもに下顎■合平面上で機能する。左右のレトロモラーパッドと、下顎の咬合平面が基準のため、咬合平面板による上顎の咬合平面は、参考程度にとどめる。側方力の発生を抑えるため下顎の咬合平面は、舌の側縁の一部が自然に乗るように設定する。下顎ろう堤前縁は、開口時にわずかに見えるが、安静時にはほぼ見えない。Chapter 2 ■ Ⅳ．臨床編／1．「力学的印象法」の開発と印象手順⬇2251．咬合床の試適、調整（下顎咬合平面と咬合位の設定）術者が■合床を調整して設定。下顎■合平面が基準平面。（舌の機能を妨げずに、動揺もしにくい下顎■合平面と、嚥下による適切な■合位の設定）➡その後、技工に指示して“ろう義歯”を適切に製作する。2．基準平面は、舌の機能を重視すると下顎咬合平面になる安静時の下唇の位置を基準とした仮の下顎■合平面を設定してから、以下の手順となる。1）舌と荷重方向を考慮した下顎咬合平面の設定この設定が行われると、舌の動きを妨げずに、安定して機能する義歯になりやすい。■安静時に舌の側縁の一部が自然に乗るような位置（高径）と形態とする。■■合時に荷重方向と垂直（ほぼカンペル平面に近い）になるように設定する。（スピーの彎曲や調節彎曲は、顎運動とバランスドオクルージョンの関係から排列時にわずかに必要）舌の形態・位置・機能と、荷重方向を十分に考慮することが大切。（“舌と側方力”を理解することの重要性）■-④-3 ■合床による「基準平面と顎位」の設定から“安定ろう義歯”の製作に至る過程（人工歯排列前まで）舌を利用した“下顎咬合平面と咬合位”の設定（荷重前に咬合床を使用して）

元のページ ../index.html#33

このブックを見る