#
安定義歯（すっぽんデンチャー）(R)
35/41

➡●修正部位下顎は、基礎床の舌小帯部周囲床縁に、舌の動きを妨げない範囲で舌挙上時に粘膜面と隙間のない調整ができ、さらに適合試験材（フィット等）による確認時に維持（吸いつき）が確認できたなら、適切なシリコーン印象材を使用して接触面咬合圧印象と接触面調和印象を順に行う。Chapter 2 ■ Ⅳ．臨床編／1．「力学的印象法」の開発と印象手順　上図は、上下排列試適2回目と基礎床内面の調整、およびその後の精密印象である。　適合試験材（フィット等）による基礎床の適合試験時に維持力が得られていれば問題ないが、維持力が得られていない場合は基礎床を改床しなければ維持は得られない。　下顎義歯で重要なのは、「舌小帯周辺の辺縁封鎖をいかにして得るか」である。ここを克服しないかぎり、下顎全部床義歯に「吸いつき」による維持力は得られない。そのため、舌小帯の尖端から末広がりに広がる可動粘膜部分をやや加圧ぎみに深く印象し、それによって得られた床縁を舌下ヒダで封鎖させる方法を考えた。　硬化時間の長い即時重合レジンを使用し、やや硬めの適切な稠度として基礎床の舌小帯辺縁部に貼付し、口腔内で直接加圧修正する方法である。この基礎床を口腔内試適時に、触診で床縁を直接診査して■間がないように修正する。必要以上の加圧は逆に反発し、床が浮き上がるので注意する。もちろん、レトロモラーパッド部の過不足についても同様に調整する。その他の部位についても同様に調整し、適合が得られたなら、この調整済み“安定ろう義歯”を使用して力学的印象法を行う。2．上下排列試適2回目と基礎床内面の調整、その後の精密印象249

元のページ ../index.html#35

このブックを見る